**NÁVODY K OBSLUZE**

**Údržba a čištění kočárku:**

* Potahy kočárku a autosedačky  lze čistit vlhkou houbou nebo hadříkem za použití jemného pracího prostředku. Perte vždy v ruce, teplota vody nesmí přesáhnout 30°C. Nepoužívejte žádné hrubé čisticí prostředky. V případě vzniku skvrn při běžném užívání je třeba vždy vyčistit celý díl, nikdy nečistit pouze zmíněnou skvrnu.
* Při dešti u kočárku vždy používejte pláštěnku jako prevenci proti nežádoucím skvrnám.
* Potahy z kočárku nesnímejte.
* Jestliže kočárek promokne, vysušte ho a kovové díly vytřete do sucha hadříkem.
* Nesušit na přímém slunci (blednutí barev) ani v blízkosti kamen či jiného zdroje tepla, které může látku poškodit
* Dlouhodobé působení slunečního UV záření může způsobit vyblednutí materiálů a potahu kočárku.
* Kontrolujte stav opotřebení kol a čistěte je od prachu a písku
* Osy kol, kolečka, ložiska, brzdové lanka, brzdy, šroubky na brzdách, drátěný košík apod. bývají potáhnutá rzi z důvodu nepromazání. Je tedy potřeba vše před prvním použitím a pak jednou za čas promazat olejíčkem aby nedocházelo k rezivění a poškození. Použité materiály jsou kovové s povrchovou úpravou a to podléhá vnějším vlivům tedy i korozi, což jsou známky běžného užívání ne vady výrobku. Korozi předejdete tím, že vše pravidelně otíráte do sucha a jednou za čas promažete.
* V případě, že máte pohyblivá přední kolečka, je čas od času potřeba zkontrolovat, zdali jsou správně dotažené šrouby či upevněné nýty, kterými jsou připevněny kolečka k držákům. Může dojít k uvolnění při jízdě v nerovnostech, proto je třeba kontrolovat, zdali jsou tyto šrouby dotažené a v případě potřeby je dotáhnout.
* Vrzání a skřípání jiných dílů kočárku odstraníte silikonovým olejem ve spreji. Ten aplikujte tak, aby pronikl mezi jednotlivé součástky. Poté ošetřené místo vyčistěte suchým hadříkem do sucha.
* Pokud některé mechanismy kočárku budou těžce ovladatelné. Ujistěte se, že příčinou není mechanické poškození nebo volnému pohybu nebrání potah. Pravidelná údržba pohyblivých částí prodlouží životnost kočárku a usnadní rozkládání a skládání.
* Pneumatiky lze hustit na maximální tlak 1,1 bar. Pneumatiky jsou vybaveny vzduchovými ventilky a lze je nafouknout pomocí pumpičky nebo pumpičky na kolo opatřené adaptérem. Kolečka nepřefukujte, může dojít k prasknutí.
* Kočárek uskladňujte na suché a čisté místo. Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu pohyblivých částí.
* Brzdy, kolečka a pružinové mechanismy jsou opotřebitelné.

**PRO BEZPEČÍ VAŠEHO DÍTĚTE DODRŽUJTE TYTO POKYNY!**

* Nenechávejte dítě nikdy bez dozoru v kočárku, můžete ohrozit  bezpečnost dítěte.
* Nikdy nenechávejte dítě stát či sedět na podpěrce nohou nebo uvnitř kočárku.
* Před skládáním a rozkládáním kočárku držte dítě z dosahu ohebných částí kočárku.
* Před použitím kočárku se ujistěte, že mechanismy jeho skládání jsou dobře zajištěny.
* Vždy používejte mezi nožní pás ve spojení s bederním pásem
* Každá zátěž zavěšená na rukojeti kočárku může zhoršit jeho stabilitu, převážení kočárku a jeho pád.
* Do kočárku nevkládejte žádné další matrace.
* Dítě, které se dokáže již samo posadit, musí být v kočárku připoutáno a to i když používáte fusak.
* Sportovní sedačka kočárku není vhodná pro děti mladší 6 měsíců.
* Při zastavení kočárku vždy používejte parkovací brzdu kočárku.
* Před použitím kočárku vždy zkontrolujte, zda jsou všechny pojistné mechanismy správně zajištěny a ujistěte se, že všechna zařízení a součásti kočárku jsou pevně a správně připevněny k použití.
* Čepy a ventilky na kolech musí být vždy dostatečně utaženy. Vyhnete se tak nebezpečí spolknutí těchto částí Vaším dítětem.
* Pro bezpečí Vašeho dítěte nedoporučujeme s kočárkem běhat nebo bruslit, kočárek není určen k těmto aktivitám.
* Z dosahu dítěte odstraňte veškeré igelitové obaly, aby nedošlo k jejich vdechnutí a následnému zadušení.
* Nepoužívejte doplňky a náhradní díly neschválené výrobcem. Poškozený kočárek nepoužívejte.
* Dodržujte návod a bezpečnostní upozornění.

**Rady:**

* Před prvním použití kočárku si pozorně přečtěte návod.
* Nedodržením pokynů uvedených v návodu můžete ohrozit bezpečnost dítěte.
* Kočárek je určen pro děti od 0 do 36 měsíců.
* Celková nosnost kočárku činí 15 kg
* Kočárek je určen pouze pro jedno dítě.
* Kočárek s dítětem nikdy nenechávejte stát ve svahu, a to ani tehdy, když je kočárek zabrzděn.
* Je zakázáno používat kočárek, jestliže došlo k poškození jakéhokoliv dílu.
* Před rozložením kočárku zkontrolujte, zda všechny jeho díly jsou ve správném technickém stavu. Jsou-li poškozeny, kočárek se nesmí používat.
* Skládání a rozkládání kočárku provádějte v bezpečné vzdálenosti od dítěte.
* Při manipulaci s polohovatelnými prvky kočárku dávejte pozor, aby pohyblivé díly nepřicházely do styku s částmi těla dítěte.
* Během každého stání musí být kočárek zabrzděn.
* Nejvyšší přípustné zatížení košíku činí 3 kg.
* Nejvyšší přípustné zatížení tašky činí 1,5 kg.
* Každá taška nebo jiná zátěž zavěšená na rukojeti kočárku může zhoršit jeho stabilitu.
* Ke kočárku mohou být používány pouze originální díly schválené výrobcem.
* Při vjíždění na obrubník nebo jiný stupeň zvedněte přední nápravu kočárku.
* Nesjíždějte kočárkem ze schodů.
* Kočárek ukládejte mimo dosah dětí.